二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段: | | | | | | 第1页、共1页 | | | | | | |
| 序号 | 汇总内容 | | | | | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) | | | | | |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 | | | | | 2479090.79 |  | | | | | |
| 1.1 | 其中：定额人工费 | | | | | 429729.16 |  | | | | | |
| 1.2 | 其中：定额机械费 | | | | | 50218.66 |  | | | | | |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 | | | | | 26267.71 |  | | | | | |
| 2.1 | 其中：定额人工费 | | | | | 8988.18 |  | | | | | |
| 2.2 | 其中：定额机械费 | | | | | 4566.69 |  | | | | | |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 | | | | | 72228.15 |  | | | | | |
| 3.1 | 安全文明施工费 | | | | | 55574.22 |  | | | | | |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 | | | | | 39804.40 |  | | | | | |
| 3.1.2 | 临时设施费 | | | | | 15769.82 |  | | | | | |
| 3.2 | 其他总价措施费 | | | | | 16653.93 |  | | | | | |
| 四 | 其他项目清单计价合计 | | | | |  |  | | | | | |
| 4.1 | 暂列金额 | | | | |  |  | | | | | |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | | | | |  |  | | | | | |
| 4.3 | 计日工 | | | | |  |  | | | | | |
| 4.4 | 总承包服务费 | | | | |  |  | | | | | |
| 4.5 | 招标代理费 | | | | |  |  | | | | | |
| 五 | 规费 | | | | | 69789.05 |  | | | | | |
| 5.1 | 社会保险费 | | | | | 55683.01 |  | | | | | |
| 5.2 | 住房公积金 | | | | | 14106.04 |  | | | | | |
| 5.3 | 工程排污费 | | | | |  |  | | | | | |
| 六 | 税金 | | | | | 238263.81 |  | | | | | |
| 七 | 总价下浮 | | | | |  |  | | | | | |
| 八 | 工程总造价 | | | | | 2885639.51 |  | | | | | |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 表-04 | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第1页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
|  | |  | 分部分项工程费 |  |  | | |  |  | 2479090.79 |  |
|  | | 一 | 学生公寓及宏志楼改造 |  |  | | |  |  | 746987.7 |  |
|  | | 一） | 拆除工程 |  |  | | |  |  | 93506.6 |  |
| 1 | | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.块料面层铲除 卫生间地面 地面砖~铲除找平层; | m2 | | | 42.420 | 13.22 | 560.79 |  |
| 2 | | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具拆除 蹲式大便器; | 套 | | | 36.000 | 53.47 | 1924.92 |  |
| 3 | | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：卫生间1.8m以上内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 | | | 392.637 | 17.91 | 7032.13 |  |
| 4 | | 011604002013 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：楼梯间1.5m以上内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 | | | 286.080 | 17.91 | 5123.69 |  |
| 5 | | 011604002014 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：敞开走廊1.5m以上内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 | | | 364.200 | 17.91 | 6522.82 |  |
| 6 | | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：阳台内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 | | | 1072.170 | 17.91 | 19202.56 |  |
| 7 | | 011604002012 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：六人间宿舍内墙面铲除 墙柱面 石灰砂浆面; | m2 | | | 2034.840 | 11.9 | 24214.6 |  |
| 8 | | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.部位：阳台门联窗、卫生间原有窗门窗拆除 钢门窗~面积4m2以内; | 樘 | | | 66.000 | 51.17 | 3377.22 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 67958.73 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第2页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 9 | | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | 1.部位：阳台、六人间、敞开走廊、楼梯间抹灰层铲除 天棚面水泥及混合砂浆面; | m2 | | | 1020.690 | 25.03 | 25547.87 |  |
|  | | 二） | 新建工程 |  |  | | |  |  | 404126.05 |  |
| 10 | | 011102003001 | 块料楼面 | 1.部位：卫生间地面  9厚防滑地砖300X300,水泥浆擦缝  30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉; | m2 | | | 58.920 | 87.32 | 5144.89 |  |
| 11 | | 031004006001 | 大便器★ | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱; | 组 | | | 36.000 | 338.19 | 12174.84 |  |
| 12 | | 031004010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器（喷头花洒） 手动开关 冷热水; | 套 | | | 36.000 | 227.91 | 8204.76 |  |
| 13 | | 031006012001 | 热水器★ | 1.电热水器安装 挂式 RS15型; | 台 | | | 36.000 | 701.28 | 25246.08 |  |
| 14 | | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.卫生间洗手池排水口,更换水池口五金件和走水软管; | 组 | | | 36.000 | 51.13 | 1840.68 |  |
| 15 | | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混水砖墙 1砖，门联窗区域砌筑砖墙2.1米高,宽200mm; | m3 | | | 9.700 | 473.28 | 4590.82 |  |
| 16 | | 010802001001 | 金属门 | 1.钢质防盗门安装 平开，规格宽高1000\*2100，含五金及配件; | 樘 | | | 33.000 | 923.12 | 30462.96 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 113212.9 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第3页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 17 | | 010802001005 | 金属门 | 1.钢质防盗门安装 平开，规格宽高1000\*2400，含五金及配件; | 樘 | | | 39.000 | 1054.99 | 41144.61 |  |
| 18 | | 010802001006 | 金属门 | 1.钢质防盗门安装 平开，规格宽高800\*2100，含五金及配件; | 樘 | | | 33.000 | 737.95 | 24352.35 |  |
| 19 | | 010807001001 | 金属窗 | 1.铝合金窗安装 平开，规格宽高1000\*1500（弧形），含五金及配件; | 樘 | | | 33.000 | 696.64 | 22989.12 |  |
| 20 | | 011201001004 | 内墙面一般抹灰 | 1.内墙部位：卫生间(1.8米上)  楼梯间(1.5米上)  敞开走廊(1.5米上) 8厚1:2.5水泥砂浆找平  12厚1:3水泥砂浆打底扫毛; | m2 | | | 4373.230 | 23.82 | 104170.34 |  |
| 21 | | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.顶棚部位：卫生间、楼梯间、敞开走廊、公寓宿舍、8厚1:2.5水泥砂浆找平  12厚1:3水泥砂浆打底扫毛; | m2 | | | 1007.400 | 38.82 | 39107.27 |  |
| 22 | | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙部位：卫生间(1.8米上)  楼梯间(1.5米上)  敞开走廊(1.5米上)内墙面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆一遍; | m2 | | | 3345.252 | 18.82 | 62957.64 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 294721.33 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第4页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 23 | | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.卫生间、公寓宿舍天棚面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆一遍; | m2 | | | 1007.400 | 21.58 | 21739.69 |  |
|  | | 三） | 电气改造 |  |  | | |  |  | 16049.52 |  |
| 24 | | 030412001001 | 普通灯具 | 1.部位：阳台、卫生间、灯具安装 LED三防灯(RG1)，(LED灯 11W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 | | | 87.000 | 90.17 | 7844.79 |  |
| 25 | | 030412001003 | 普通灯具 | 1.部位：敞开走廊、楼梯间LED红外感应灯(RG1)(LED灯 11W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 | | | 33.000 | 109.69 | 3619.77 |  |
| 26 | | 030412001002 | 普通灯具 | 1.部位：六人间吸顶灯具安装LED护眼灯(RG0)(LED灯 20W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 | | | 36.000 | 95.84 | 3450.24 |  |
| 27 | | 030404035001 | 插座 | 1.单相带接地 暗插座电流(A) ≤30，5孔安全型空调插座，16A 250V; | 个 | | | 36.000 | 31.52 | 1134.72 |  |
|  | | 四） | 男、女生宿舍电气改造 |  |  | | |  |  | 153454.35 |  |
| 28 | | 030412001012 | 普通灯具 | 1.部位：1-6层男女生宿舍吸顶灯具安装LED护眼灯(RG0)(LED灯 20W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 | | | 240.000 | 95.84 | 23001.6 |  |
| 29 | | 030412001013 | 普通灯具 | 1.部位：阳台、卫生间、灯具安装 LED三防灯(RG1)，(LED灯 11W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 | | | 300.000 | 90.17 | 27051 |  |
| 30 | | 030404033002 | 风扇 | 1.风扇安装 吊风扇; | 台 | | | 120.000 | 170.39 | 20446.8 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 108288.61 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第5页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 31 | | 030404034009 | 开关 | 1.跷板暗开关 双联单控开关(H=1300mm); | 个 | | | 120.000 | 17.05 | 2046 |  |
| 32 | | 030404034010 | 开关 | 1.跷板暗开关 吊扇开关(H=1300mm); | 个 | | | 120.000 | 17.05 | 2046 |  |
| 33 | | 030404034011 | 照明开关 | 1.跷板暗开关 三联单控开关(H=1300mm); | 个 | | | 60.000 | 19.37 | 1162.2 |  |
| 34 | | 030404035009 | 插座 | 1.单相带接地 明插座电流(A) ≤15，5孔安全型洗衣机插座; | 个 | | | 36.000 | 19.31 | 695.16 |  |
| 35 | | 030411001004 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(20mm); | m | | | 2767.200 | 9.49 | 26260.73 |  |
| 36 | | 030411004005 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 WDZC 2x2.5+1x2.5; | m | | | 8301.600 | 5.91 | 49062.46 |  |
| 37 | | 030404019001 | 控制开关 | 1.漏电保护开关30mA漏电2P断路器安装 组合式(回路个数) ≤10; | 个 | | | 12.000 | 140.2 | 1682.4 |  |
|  | | 五） | 新建钢结构舞台 |  |  | | |  |  | 55227.62 |  |
| 38 | | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖装一般土方 三类土; | m3 | | | 47.420 | 8.16 | 386.95 |  |
| 39 | | 010103001001 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑; | m3 | | | 37.580 | 14.9 | 559.94 |  |
| 40 | | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距≤1km~运距(km):3; | m3 | | | 9.840 | 9.49 | 93.38 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 83995.22 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第6页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 41 | | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇混凝土 垫层~ 换:预拌混凝土 C20; | m3 | | | 1.604 | 404.56 | 648.91 |  |
| 42 | | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板; | m2 | | |  |  |  |  |
| 43 | | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 | | | 6.500 | 421.19 | 2737.74 |  |
| 44 | | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础 复合模板 木支撑; | m2 | | | 14.400 | 42.1 | 606.24 |  |
| 45 | | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 | | | 1.920 | 485.54 | 932.24 |  |
| 46 | | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑; | m2 | | |  |  |  |  |
| 47 | | 010503001001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 | | | 1.060 | 426.15 | 451.72 |  |
| 48 | | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑; | m2 | | |  |  |  |  |
| 49 | | 010505003001 | 平板 | 1.现浇混凝土 舞台平板~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 | | | 2.784 | 438.2 | 1219.95 |  |
| 50 | | 011702016001 | 平板 | 1.平板 复合模板 钢支撑; | m2 | | |  |  |  |  |
| 51 | | 010507004001 | 台阶 | 1.现浇混凝土 台阶~ 换:预拌混凝土 C30; | m2 | | | 5.472 | 67.32 | 368.38 |  |
| 52 | | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶 复合模板木支撑; | m2 | | |  |  |  |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 6965.18 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第7页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 53 | | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10; | t | | | 0.262 | 4341.99 | 1137.6 |  |
| 54 | | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18; | t | | | 0.777 | 4111.61 | 3194.72 |  |
| 55 | | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm; | m2 | | | 27.840 | 18.46 | 513.93 |  |
| 56 | | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.台阶装饰 水泥砂浆 20mm; | m2 | | | 5.472 | 31.84 | 174.23 |  |
| 57 | | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.铁件安装; | t | | | 0.062 | 7853.53 | 486.92 |  |
| 58 | | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢管柱~ 换:GZ1，C159X6.0钢管制作;  2.钢柱GZ1，C159X6.0钢管安装 3t以内;  3.金属构件运输 二类构件 运距(5km);  4.喷砂除锈; | t | | | 0.359 | 6866.16 | 2464.95 |  |
| 59 | | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑(钢拉条) 钢管~ 换:C89X5.0钢管制作;  2.钢支撑C89X5.0钢管安装;  3.金属构件运输 二类构件 运距(5km);  4.喷砂除锈; | t | | | 1.080 | 6507.6 | 7028.21 |  |
| 60 | | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.音响，二分频专业音箱（12寸）; | 台 | | |  |  |  |  |
| 61 | | 030404001005 | 显示屏 | 1.定制LED显示屏，尺寸宽高4500\*2500，含配件; | 台 | | | 1.000 | 27510.18 | 27510.18 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 42510.74 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第8页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 62 | | 030411001008 | 配管（显示屏专用） | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径(20mm); | m | | | 50.000 | 7.34 | 367 |  |
| 63 | | 030411004008 | 配线（显示屏专用） | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 铜芯绝缘电线YJV-0.6/1KV-5\*10; | m | | | 50.000 | 43.44 | 2172 |  |
| 64 | | 010401003007 | 实心砖墙（LED显示屏） | 1.混水砖墙 1砖，宽高厚6000\*3500\*200; | m3 | | | 4.592 | 473.09 | 2172.43 |  |
|  | | 六） | 景墙、景观石及大理石桌凳 |  |  | | |  |  | 24623.56 |  |
| 65 | | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土; | m3 | | | 25.792 | 4.17 | 107.55 |  |
| 66 | | 040103001005 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑; | m3 | | | 1.000 | 21.4 | 21.4 |  |
| 67 | | 040103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):3; | m3 | | | 1.000 | 9.46 | 9.46 |  |
| 68 | | 010501001002 | 垫层 | 1.现浇混凝土 垫层~ 换:预拌混凝土 C20; | m3 | | | 1.612 | 405.07 | 652.97 |  |
| 69 | | 011702001003 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板; | m2 | | |  |  |  |  |
| 70 | | 010501002001 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 带形基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; | m3 | | | 4.056 | 415.08 | 1683.56 |  |
| 71 | | 011702001004 | 基础 | 1.带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑; | m2 | | |  |  |  |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 7186.37 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第9页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 72 | | 010503004002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁~ 换:预拌混凝土 C25; | m3 | | | 0.936 | 494.1 | 462.48 |  |
| 73 | | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑; | m2 | | |  |  |  |  |
| 74 | | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础; | m3 | | | 3.182 | 455.19 | 1448.41 |  |
| 75 | | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10; | t | | | 0.065 | 4341.99 | 282.23 |  |
| 76 | | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18; | t | | | 0.182 | 4111.61 | 748.31 |  |
| 77 | | 050307010001 | 景墙 | 1.MU10水泥砂浆砌筑M7.5标砖砌体;  2.240\*240,C30钢筋混凝土腰梁;  3.外墙 (14+6) mm厚1:2水泥砂浆;  4.面喷米白色真石漆，面刮两道白色腻子; | m | | | 13.000 | 953.7 | 12398.1 |  |
| 78 | | 011508004001 | 金属字 | 1.600X600X50厚2.0不锈钢文字2.0厚耐候钢底板120X120X30厚2.0不锈钢文字; | 项 | | | 1.000 | 800 | 800 |  |
| 79 | | 050301005001 | 点风景石 | 1.布置景石，高2.4米宽1.2米厚度0.8米; | 块 | | | 1.000 | 2210.89 | 2210.89 |  |
| 80 | | 050305006001 | 石桌石凳 | 1.大理石本色石桌凳，成品购买; | 套 | | | 2.000 | 1899.1 | 3798.2 |  |
|  | | 二 | 田径场地改建 |  |  | | |  |  | 824534.13 |  |
|  | | 一） | 拆除工程-主席台 |  |  | | |  |  | 7145.36 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 22148.62 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第10页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 81 | | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.抹灰层铲除 田径场主席台地面 水泥面层~铲除找平层; | m2 | | | 69.310 | 24.17 | 1675.22 |  |
| 82 | | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：田径场主席台2.7m内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 | | | 208.560 | 17.91 | 3735.31 |  |
| 83 | | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.部位：田径场主席台抹灰层铲除 天棚面水泥及混合砂浆面; | m2 | | | 69.310 | 25.03 | 1734.83 |  |
|  | | 二） | 新建工程-主席台 |  |  | | |  |  | 15408.22 |  |
| 84 | | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.田径场主席台地面20厚水泥砂浆找平层; | m2 | | | 69.310 | 18.49 | 1281.54 |  |
| 85 | | 011101005001 | 地坪漆地面 | 1.田径场主席台地面喷涂红色地坪漆; | m2 | | | 69.310 | 19.13 | 1325.9 |  |
| 86 | | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 | 1.内墙部位：田径场主席台8厚1:2.5水泥砂浆找平  12厚1:3水泥砂浆打底扫毛; | m2 | | | 177.630 | 23.81 | 4229.37 |  |
| 87 | | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.顶棚部位：田径场主席台8厚1:2.5水泥砂浆找平  12厚1:3水泥砂浆打底扫毛; | m2 | | | 69.310 | 38.82 | 2690.61 |  |
| 88 | | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍; | m2 | | | 177.630 | 23.04 | 4092.6 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 20765.38 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第11页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 89 | | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.天棚面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍; | m2 | | | 69.310 | 25.8 | 1788.2 |  |
|  | | 三） | 市政铺装-田径场 |  |  | | |  |  | 801980.55 |  |
| 90 | | 050101006001 | 清除草皮 | 绿化区域清杂 | m2 | | | 1051.000 | 3.73 | 3920.23 |  |
| 91 | | 041001003001 | 拆除基层 | 1.铲除现有硅PU; | m2 | | | 1393.000 | 24.17 | 33668.81 |  |
| 92 | | 040103001001 | 夯实-彩色透水混凝土 | 1.素土夯实(压实度>90%; | m2 | | | 1716.000 | 1.51 | 2591.16 |  |
| 93 | | 040202011001 | 碎石-彩色透水混凝土 | 1.碎石摊铺 厚度(15cm); | m2 | | | 1716.000 | 31.32 | 53745.12 |  |
| 94 | | 040203007001 | 水泥混凝土-彩色透水混凝土 | 1.150厚C25原色透水混凝土(粒径10-20mm); | m2 | | | 1716.000 | 72.59 | 124564.44 |  |
| 95 | | 040203007002 | 水泥混凝土-彩色透水混凝土 | 1.50厚C25彩色强固透水混凝土(粒径5-8mm); | m2 | | | 1716.000 | 43.3 | 74302.8 |  |
| 96 | | 040203004001 | 封层-彩色透水混凝土 | 1.面层刷一道封闭漆; | m2 | | | 1716.000 | 25 | 42900 |  |
| 97 | | 040203003001 | 透层、粘层-硅PU场地 | 1.底层刮涂3.5mm厚有机硅弹性纯胶层; | m2 | | | 373.000 | 50 | 18650 |  |
| 98 | | 040203009001 | 弹性面层-硅PU场地 | 1.中间喷涂1mm厚弹性加强层; | m2 | | | 373.000 | 15 | 5595 |  |
| 99 | | 040203009002 | 弹性面层-硅PU场地 | 1.面层喷涂0.5mm厚环保水性面漆(划线); | m2 | | | 373.000 | 10 | 3730 |  |
| 100 | | 050102012001 | 铺草皮 | 1.铺设人造假草坪并碾压(绒长30,内填石英砂,环保橡胶颗粒)  涂刷底胶; | m2 | | | 6374.000 | 38 | 242212 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 607667.76 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第12页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 101 | | 040203009003 | 弹性面层-塑胶地面 | 1.5彩色塑胶防滑面层(划线)  15厚塑胶缓冲弹性层防水底胶(0.2kg/m2)  30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; | m2 | | | 1135.000 | 85 | 96475 |  |
| 102 | | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.台阶修补喷涂面漆(含台阶立面修补喷涂); | m2 | | | 1674.000 | 12.71 | 21276.54 |  |
| 103 | | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.100mm厚C20混凝土  2.素土夯实,压实度>91% | m2 | | | 728.000 | 49.99 | 36392.72 |  |
| 104 | | 050102012002 | 铺种麦冬 | 1.花坛种植麦冬; | m2 | | | 59.000 | 17.23 | 1016.57 |  |
| 105 | | 040103001002 | 夯实-花坛池壁 | 1.素土夯实(压实度>90%; | m2 | | | 64.480 | 1.51 | 97.36 |  |
| 106 | | 040101002001 | 挖沟槽土方-花坛池壁 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土; | m3 | | | 65.770 | 4.16 | 273.6 |  |
| 107 | | 040103002001 | 余方弃置-花坛池壁 | 1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):3; | m3 | | | 65.770 | 9.5 | 624.82 |  |
| 108 | | 040305001001 | 垫层-花坛池壁 | 1.100厚6%水泥石粉垫层; | m3 | | | 6.450 | 344.73 | 2223.51 |  |
| 109 | | 040303001001 | 混凝土垫层-花坛池壁 | 1.100厚C15素混凝土垫层; | m3 | | | 6.450 | 394.35 | 2543.56 |  |
| 110 | | 040305004001 | 砖砌体-花坛池壁 | 1.MU10非烧结砖1:2水泥砂浆砌筑; | m3 | | | 21.430 | 379.46 | 8131.83 |  |
| 111 | | 040308003001 | 镶贴面层-花坛池壁 | 1.30厚100X300芝麻灰花岗岩; | m2 | | | 49.600 | 158.03 | 7838.29 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 176893.8 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第13页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 112 | | 040308003002 | 镶贴面层-花坛池壁 | 1.50厚600X300光面黄锈石压顶; | m2 | | | 37.200 | 223.27 | 8305.64 |  |
| 113 | | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.机械铺填种植土;  2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土;  3.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):5; | m3 | | | 50.000 | 19.14 | 957 |  |
| 114 | | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.砌筑树池 1700X100X100花岗岩;  2.C15砼垫层; | 个 | | | 45.000 | 220.99 | 9944.55 |  |
|  | | 三 | 校园文化建设 |  |  | | |  |  | 716864.11 |  |
|  | | 一） | 校史馆 |  |  | | |  |  | 504960 |  |
|  | | 1、 | 拆除工程 |  |  | | |  |  | 1373.72 |  |
| 115 | | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体拆除 黏土砖(实心砖) 拆除到顶，高低3.619m,控制扬尘，废渣废料清理归堆; | m3 | | | 16.631 | 82.6 | 1373.72 |  |
|  | | 2、 | 新建墙体 |  |  | | |  |  | 17319.41 |  |
| 116 | | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.混水砖墙 1砖，砌筑砖墙3.6米高,宽200mm; | m3 | | | 12.150 | 473.28 | 5750.35 |  |
| 117 | | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙 30mm厚水泥砂浆粉刷; | m2 | | | 188.544 | 38.32 | 7225.01 |  |
| 118 | | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 | | | 188.544 | 23.04 | 4344.05 |  |
| 119 | | 011701003002 | 里脚手架 | 1.里脚手架; | m2 | | |  |  |  |  |
|  | | 3、 | 地面铺装 |  |  | | |  |  | 33996.17 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 37900.32 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第14页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 120 | | 011101005003 | 自流坪地面 | 1.水泥基自流平砂浆 面层7mm厚;  2.50厚SBR找平砂浆; | m2 | | | 222.590 | 94.73 | 21085.95 |  |
| 121 | | 011103001001 | 地胶地面 | 1.防滑地胶; | m2 | | | 222.590 | 58 | 12910.22 |  |
|  | | 4、 | 天花吊顶 |  |  | | |  |  | 118714.17 |  |
| 122 | | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.铝方通天棚 条型 间距(150mm)~ 换:25\*80铝方通 150间距;  2.装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 跌级; | m2 | | | 180.000 | 148.52 | 26733.6 |  |
| 123 | | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶天棚 15mm欧松板打底; | m2 | | | 62.700 | 45.4 | 2846.58 |  |
| 124 | | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.石膏板 安在U形 轻钢龙骨上~ 换:石膏板（双层）;  2.装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面; | m2 | | | 42.590 | 85.9 | 3658.48 |  |
| 125 | | 011406001017 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 天棚面 二遍; | m2 | | | 62.700 | 25.81 | 1618.29 |  |
| 126 | | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.原顶喷黑; | m2 | | | 180.000 | 12 | 2160 |  |
| 127 | | 030412004001 | 装饰灯 | 1.定制造型灯Φ800 | 套 | | | 2.000 | 753.88 | 1507.76 |  |
| 128 | | 030412004003 | 装饰灯 | 1.定制Φ3000造型灯; | 套 | | | 1.000 | 22000 | 22000 |  |
| 129 | | 030412001008 | 普通灯具 | 1.吸顶灯具安装，200\*1000平板灯; | 套 | | | 33.000 | 140.63 | 4640.79 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 99161.67 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第15页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 130 | | 030701003001 | 空调器★ | 1.吊顶式空调器安装质量(t) ≤0.4，吊顶中央空调，大3匹; | 台 | | | 7.000 | 5129.81 | 35908.67 |  |
| 131 | | 030701004001 | 空调管 | 1.空调铜管及下水PV32布管（保温棉包裹）; | m | | | 98.000 | 180 | 17640 |  |
|  | | 5、 | 插座电源 |  |  | | |  |  | 12510.89 |  |
| 132 | | 030404035007 | 插座 | 1.三相带接地 明插座电流(A) ≤15，空调插座; | 个 | | | 7.000 | 32.53 | 227.71 |  |
| 133 | | 030404035008 | 插座 | 1.单相带接地 明插座电流(A) ≤15，五孔插座; | 个 | | | 13.000 | 16.56 | 215.28 |  |
| 134 | | 030411001001 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(20mm); | m | | | 510.000 | 8.71 | 4442.1 |  |
| 135 | | 030411001002 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(25mm); | m | | | 50.000 | 9.54 | 477 |  |
| 136 | | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4,BVV-3\*4mm2; | m | | | 1530.000 | 3.96 | 6058.8 |  |
| 137 | | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) ≤6,BVV-4\*6mm2; | m | | | 200.000 | 5.45 | 1090 |  |
|  | | 6、 | 灯具布线 |  |  | | |  |  | 10105.6 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 66059.56 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第16页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 138 | | 030411001003 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(25mm); | m | | | 320.000 | 9.54 | 3052.8 |  |
| 139 | | 030411004004 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤6,BVV-4\*6MM2; | m | | | 1280.000 | 5.51 | 7052.8 |  |
|  | | 7、 | 弱电布置 |  |  | | |  |  | 1978.08 |  |
| 140 | | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.0m，强电配电箱（含元器件）; | 台 | | | 1.000 | 857.52 | 857.52 |  |
| 141 | | 030411001007 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(25mm); | m | | | 62.000 | 9.54 | 591.48 |  |
| 142 | | 030411004007 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤6,BVV-4\*6MM2; | m | | | 62.000 | 5.51 | 341.62 |  |
| 143 | | 030404035010 | 插座 | 1.单相带接地 明插座电流(A) ≤15，五孔插座（监控）; | 个 | | | 7.000 | 26.78 | 187.46 |  |
|  | | 8、 | 立面装饰 |  |  | | |  |  | 308961.96 |  |
|  | | 8.1 | 序厅 |  |  | | |  |  | 73081.7 |  |
| 144 | | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.30mm黑色不锈钢地脚线; | m2 | | | 0.580 | 194.82 | 113 |  |
| 145 | | 011207001001 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 | | |  |  |  |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 12196.68 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第17页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 146 | | 011208002001 | 成品装饰柱 | 1.定制直径200mm高2900木雕罗马柱\*2个/套; | 套 | | | 1.000 | 2400 | 2400 |  |
| 147 | | 011207002001 | 墙面装饰浮雕 | 1.定制木雕背景，规格宽高7600\*2410; | m2 | | | 18.316 | 1600 | 29305.6 |  |
| 148 | | 011207002002 | 墙面装饰浮雕 | 1.定制木雕背景面木雕现场打磨木器漆3底两面; | m2 | | |  |  |  |  |
| 149 | | 011207001002 | 墙面装饰板 | 木工造型18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 | | | 27.472 | 465.43 | 12786.29 |  |
| 150 | | 011207001003 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底定制9mm怀旧图案木饰面板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300）） | m2 | | | 11.518 | 229.92 | 2648.22 |  |
| 151 | | 010802001002 | 金属门 | 1.定制实木雕花大门，规格宽高2000\*2230，含五金及配件; | 樘 | | | 1.000 | 10168.8 | 10168.8 |  |
| 152 | | 011508005001 | 广告字 | 1."江西省吉安市第三中学校史馆"、“校徽校歌校训”广告字,亚克力发光字，规格宽高40cm\*50cm/个; | 个 | | | 19.000 | 318.65 | 6054.35 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 63363.26 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第18页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 153 | | 011508005003 | 广告字 | 1.“历届校领导（历任校长，校委会）”,亚克力发光字，规格宽高20cm\*30cm/个; | 个 | | | 24.000 | 233.56 | 5605.44 |  |
| 154 | | 011508005004 | 广告字 | 1.“历届校领导（历任校长，校委会）”,亚克力发光字，规格宽高20cm\*30cm/个; | 个 | | |  |  |  |  |
| 155 | | 030404001002 | 控制屏 | 1.65寸显示屏; | 台 | | | 1.000 | 4000 | 4000 |  |
|  | | 8.2 | 党建厅 |  |  | | |  |  | 31564.94 |  |
| 156 | | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.5㎝高成品黑色不锈钢地脚线; | m2 | | | 1.190 | 189.9 | 225.98 |  |
| 157 | | 011207001026 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 | | | 32.470 | 465.39 | 15111.21 |  |
| 158 | | 011507003001 | 灯箱 | 1.定制灯箱1370\*495; | 个 | | | 8.000 | 452.77 | 3622.16 |  |
| 159 | | 011508005006 | 广告字 | 1.“领导关怀”,亚克力发光字，规格宽高20cm\*30cm/个; | 个 | | | 25.000 | 233.56 | 5839 |  |
| 160 | | 011508005007 | 广告字 | 1.“时代召唤等”,亚克力发光字，规格宽高10cm\*10cm/个; | 个 | | | 47.000 | 143.97 | 6766.59 |  |
|  | | 8.3 | 名师厅 |  |  | | |  |  | 37099.18 |  |
| 161 | | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.5㎝高成品黑色不锈钢地脚线; | m2 | | | 1.400 | 188.33 | 263.66 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 41434.04 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第19页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 162 | | 011207001027 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 | | | 52.660 | 465.32 | 24503.75 |  |
| 163 | | 011507003006 | 灯箱 | 1.定制灯箱0.38㎡/个; | 个 | | | 8.000 | 253.48 | 2027.84 |  |
| 164 | | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.10mm型材灯条; | m | | | 21.320 | 12.4 | 264.37 |  |
| 165 | | 011508005008 | 广告字 | 1.“时代召唤等”,亚克力发光字，规格宽高10cm\*10cm/个; | 个 | | | 60.000 | 143.97 | 8638.2 |  |
| 166 | | 011508005009 | 广告字 | 1.“校友查询，名师墙”,亚克力发光字，规格宽高20cm\*30cm/个; | 个 | | | 6.000 | 233.56 | 1401.36 |  |
|  | | 8.4 | 成果厅 |  |  | | |  |  | 43092.95 |  |
| 167 | | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.5㎝高成品黑色不锈钢地脚线; | m2 | | | 1.573 | 191.56 | 301.32 |  |
| 168 | | 011207001029 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底定制9mm怀旧图案木饰面板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300）） | m2 | | | 22.190 | 230.4 | 5112.58 |  |
| 169 | | 011207001028 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 | | | 19.190 | 465.21 | 8927.38 |  |
| 170 | | 011507003002 | 灯箱 | 定制灯厢，规格宽高7166\*1364 | 个 | | | 1.000 | 6517.2 | 6517.2 |  |
| 171 | | 011507003003 | 灯箱 | 定制灯厢，规格宽高2255\*1000 | 个 | | | 1.000 | 1507.56 | 1507.56 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 59201.56 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第20页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 172 | | 011507003004 | 灯箱 | 定制灯厢，规格宽高3000\*2110 | 个 | | | 1.000 | 4222.51 | 4222.51 |  |
| 173 | | 030404001001 | 控制屏 | 1.定制激光屏，规格宽高6720\*2670，含五金及配件; | 台 | | |  |  |  |  |
| 174 | | 010802001004 | 金属门 | 1.定制实木雕花大门，规格宽高2000\*2230，含五金及配件; | 樘 | | | 1.000 | 10168.8 | 10168.8 |  |
| 175 | | 030404001004 | 控制屏 | 1.65寸显示屏; | 台 | | | 1.000 | 4000 | 4000 |  |
| 176 | | 011508005010 | 广告字 | 1.“教学成果展示”“特色三中”,亚克力发光字，规格宽高20cm\*30cm/个; | 个 | | | 10.000 | 233.56 | 2335.6 |  |
|  | | 8.5 | 起源厅 |  |  | | |  |  | 24569.61 |  |
| 177 | | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.5㎝高成品黑色不锈钢地脚线; | m2 | | | 1.680 | 190.57 | 320.16 |  |
| 178 | | 011207001030 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底定制9mm怀旧图案木饰面板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300）） | m2 | | | 35.820 | 230.15 | 8243.97 |  |
| 179 | | 011207001031 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底定制9mm怀旧图案木饰面板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300）） | m2 | | | 4.710 | 229.8 | 1082.36 |  |
| 180 | | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.不锈钢包边; | m | | | 18.840 | 12.38 | 233.24 |  |
| 181 | | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.10mm型材灯条; | m | | | 8.060 | 12.47 | 100.51 |  |
| 182 | | 011501001001 | 柜台 | 1.定制展柜，规格宽高700\*700，含五金及配件; | 套 | | | 2.000 | 1250 | 2500 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 33207.15 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第21页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 183 | | 011508005005 | 广告字 | 1.“历届校领导（历任校长，校委会）”“三中起源历史图文展示”“荣誉墙”,亚克力发光字，规格宽高20cm\*30cm/个; | 个 | | | 25.000 | 233.56 | 5839 |  |
| 184 | | 011507003007 | 灯箱 | 1.定制软膜灯箱，尺寸8150\*1150; | 个 | | | 1.000 | 6250.37 | 6250.37 |  |
|  | | 8.6 | 灯膜展示展开面 |  |  | | |  |  | 25515.11 |  |
| 185 | | 011507003005 | 灯箱 | 定制弧形灯厢，规格宽高14115\*2710 | 个 | | | 1.000 | 25515.11 | 25515.11 |  |
|  | | 8.7 | 校史馆外走廊 |  |  | | |  |  | 74038.47 |  |
| 186 | | 020601003001 | 小青瓦屋面屋脊新作 | 1.无陡板正脊; | m | | | 3.040 | 1097.75 | 3337.16 |  |
| 187 | | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.筒瓦屋面揭(捉节夹垄) 3# 新瓦添配30%以内; | m2 | | | 3.040 | 239.4 | 727.78 |  |
| 188 | | 020508023001 | 封檐板 | 1.有雕饰挂檐(落)板制安(板厚5cm) 雕云盘线纹200×20封檐板; | m2 | | | 1.216 | 2480.27 | 3016.01 |  |
| 189 | | 020505013001 | 矩形飞椽制安 | 1.飞椽制安(椽径) 13cm以内，Φ200实木门铛; | 根 | | | 13.000 | 274.85 | 3573.05 |  |
| 190 | | 020502004001 | 矩形梁制作、吊装 | 1.带桃尖头的梁制作(截面宽度) 60cm以内，150×100木方，250×100木方; | m3 | | | 0.146 | 4303.1 | 628.25 |  |
| 191 | | 020501004001 | 圆柱墩接(柱径) | 1.圆柱墩接(柱径) 21cm以内 明柱~ Φ200木柱,H=2590mm,9根; | 根 | | | 9.000 | 372.96 | 3356.64 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 52243.37 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第22页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 192 | | 020204001001 | 角柱 | 1.角柱石制作;  2.角柱石安装; | m3 | | | 0.129 | 14470.32 | 1866.67 |  |
| 193 | | 020511001001 | 鹅颈靠背 | 1.鹅颈靠背(美人靠)制安; | m | | | 25.000 | 1301.55 | 32538.75 |  |
| 194 | | 020512001001 | 木坐面制安 | 1.50厚木坐面; | m2 | | | 12.500 | 245.87 | 3073.38 |  |
| 195 | | 020201013001 | 平座压面石制安 | 300×600×20地铺石打錾纹收边 | m2 | | | 33.750 | 87.06 | 2938.28 |  |
| 196 | | 020102002001 | 贴墙面 | 1.70\*200仿古砖，H=1m; | m2 | | | 25.000 | 90.39 | 2259.75 |  |
| 197 | | 020509002001 | 雕花 | 1.20厚实木雕花烤漆屏风（方形及圆形）; | m2 | | | 17.490 | 862.86 | 15091.42 |  |
| 198 | | 020906001001 | 隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆 | 1.衬板刮腻子、刷油漆 醇酸调合漆二道、无光漆一道; | m2 | | | 62.840 | 25.96 | 1631.33 |  |
|  | | 二） | 文化长廊建设 |  |  | | |  |  | 159570.96 |  |
|  | | 1、 | 拆除工程 |  |  | | |  |  | 2031.33 |  |
| 199 | | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除油漆涂料裱糊面 铲除原墙面外墙漆; | m2 | | | 413.712 | 4.91 | 2031.33 |  |
|  | | 2、 | 砌筑工程 |  |  | | |  |  | 1741.67 |  |
| 200 | | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.混水砖墙 1砖，砌筑砖墙2.88米高,宽120mm; | m3 | | | 3.680 | 473.28 | 1741.67 |  |
|  | | 3、 | 制作安装 |  |  | | |  |  | 155797.96 |  |
|  | | 3.1 | 墙面彩绘 |  |  | | |  |  | 100631.99 |  |
| 201 | | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1.披刮一底两面外墙腻子  喷涂一底两面外墙漆; | m2 | | | 391.919 | 23.05 | 9033.73 |  |
| 202 | | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.手绘彩绘; | m2 | | | 391.919 | 225 | 88181.78 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 160388.09 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第23页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 203 | | 010805007001 | 复合材料门 | 1.隐形门，规格宽高860\*2100，含五金及配件安装; | 樘 | | | 4.000 | 854.12 | 3416.48 |  |
|  | | 3.2 | 现场制作屋檐 |  |  | | |  |  | 55165.97 |  |
| 204 | | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.面贴小青瓦; | m2 | | | 54.874 | 92 | 5048.41 |  |
| 205 | | 010901001001 | 屋檐 | 1.水泥砂浆找平水泥粘贴层固定琉璃瓦; | m2 | | |  |  |  |  |
| 206 | | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.50加厚铝塑板; | m2 | | | 54.874 | 95.32 | 5230.59 |  |
| 207 | | 010604001001 | 钢梁 | 1.50\*80钢方通制作;  2.50\*80钢方通安装 1.5t以内;  3.金属构件运输 二类构件 运距(5km);  4.喷砂除锈; | t | | | 2.037 | 6741.1 | 13731.62 |  |
| 208 | | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑(钢拉条)50\*80钢方通;  2.钢支撑50\*80钢方通安装;  3.金属构件运输 二类构件 运距(5km);  4.喷砂除锈; | t | | | 1.329 | 6507.6 | 8648.6 |  |
| 209 | | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢檩条 其他型钢~ 换:50\*80\*3镀锌角钢;  2.钢檩条50\*80\*3镀锌角钢安装;  3.金属构件运输 二类构件 运距(5km); | t | | | 0.460 | 6286.03 | 2891.57 |  |
| 210 | | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.钢板墙板5mm厚 | m2 | | | 25.950 | 44.83 | 1163.34 |  |
| 211 | | 010902008001 | 屋檐底固定 | 1.不锈钢盖板 平面 | m | | | 143.650 | 128.45 | 18451.84 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 58582.45 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第24页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
|  | | 三） | 余家河校区新建心理咨询室 |  |  | | |  |  | 39042.4 |  |
|  | | 1、 | 新建墙体 |  |  | | |  |  | 4034.8 |  |
| 212 | | 010401003008 | 实心砖墙 | 1.混水砖墙 1/2砖，H=3.9m; | m3 | | | 7.100 | 520.87 | 3698.18 |  |
| 213 | | 011701003004 | 里脚手架 | 1.里脚手架; | m2 | | | 64.860 | 5.19 | 336.62 |  |
|  | | 2、 | 地坪 |  |  | | |  |  | 12335.66 |  |
| 214 | | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.地面门槛石，长宽1000\*240; | m2 | | | 0.240 | 162.13 | 38.91 |  |
| 215 | | 011101003004 | 混凝土地面 | 1.40厚C20混凝土随打随抹光,找平; | m2 | | | 66.140 | 29.14 | 1927.32 |  |
| 216 | | 011104002003 | 竹、木(复合)地板 | 1.强化企口复合木地板(企涂胶粘结); | m2 | | | 66.140 | 156.78 | 10369.43 |  |
|  | | 3、 | 天花吊顶 |  |  | | |  |  | 11087.94 |  |
| 217 | | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.60系列(不上人)轻钢龙骨骨架,主龙骨中距1200mm,次龙骨中600mm。  2.双层9.5厚石膏板,专用自攻螺丝拧牢。  3.孔眼用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别用接缝带。  4.腻子刷三遍,打磨平整。  5.刷涂料三遍(一底两面) | m2 | | | 66.140 | 129.4 | 8558.52 |  |
| 218 | | 010810002006 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨胶合板; | m | | | 16.180 | 36.33 | 587.82 |  |
| 219 | | 010810001006 | 窗帘 | 1.窗帘定制; | m | | | 16.180 | 120 | 1941.6 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 27458.4 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第25页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
|  | | 4、 | 灯具 |  |  | | |  |  | 2591.28 |  |
| 220 | | 030412001015 | 普通灯具 | 60W吸顶灯安装 | 套 | | | 4.000 | 185.42 | 741.68 |  |
| 221 | | 011304001006 | 开孔 | 1.灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.04; | 个 | | | 4.000 | 6.73 | 26.92 |  |
| 222 | | 030412004005 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径(英寸) ≤3; | 套 | | | 44.000 | 30.57 | 1345.08 |  |
| 223 | | 011304001007 | 开孔 | 1.灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02; | 个 | | |  |  |  |  |
| 224 | | 030404034013 | 照明开关 | 1.跷板暗开关，三位开关; | 个 | | | 4.000 | 19.37 | 77.48 |  |
| 225 | | 030404035014 | 插座 | 1.三相带接地 明插座电流(A) ≤15，空调插座; | 个 | | | 4.000 | 8.14 | 32.56 |  |
| 226 | | 030404035015 | 插座 | 1.单相带接地 明插座电流(A) ≤15，五孔插座; | 个 | | | 15.000 | 16.56 | 248.4 |  |
| 227 | | 030404035016 | 插座 | 1.光纤信息插座 单口; | 个 | | | 4.000 | 29.79 | 119.16 |  |
|  | | 5、 | 立面 |  |  | | |  |  | 8992.72 |  |
|  | | 5.1 | 办公室/咨询室 |  |  | | |  |  | 5470.75 |  |
| 228 | | 011105005010 | 木质踢脚线 | 1.木踢脚线，实木踢脚线; | m2 | | | 0.870 | 285.16 | 248.09 |  |
| 229 | | 010801001005 | 木质门 | 1.成品实木门安装，宽高900\*2100，含五金及配件; | 樘 | | | 3.000 | 901.57 | 2704.71 |  |
| 230 | | 010801001006 | 木质门 | 1.成品实木门安装，宽高1000\*2100，含五金及配件; | 樘 | | | 1.000 | 996.45 | 996.45 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 6540.53 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第26页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 231 | | 050305008003 | 桌椅 | 1.成品办工桌选型（办公桌+办公椅）; | 套 | | |  |  |  |  |
| 232 | | 050307013013 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高620\*700/3套、848\*809/1套; | 套 | | |  |  |  |  |
| 233 | | 011406001023 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 | | | 65.980 | 23.06 | 1521.5 |  |
| 234 | | 011207001036 | 墙面装饰板 | 双层9mm石膏板  U50系列轻钢龙骨 | m2 | | |  |  |  |  |
|  | | 5.2 | 音乐放松室 |  |  | | |  |  | 1133.29 |  |
| 235 | | 011105005011 | 木质踢脚线 | 1.木踢脚线，实木踢脚线; | m2 | | | 0.830 | 265.68 | 220.51 |  |
| 236 | | 050307013014 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高622\*844/2套; | 套 | | |  |  |  |  |
| 237 | | 050307013015 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高3197\*1486; | 套 | | |  |  |  |  |
| 238 | | 011406001024 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 | | | 39.600 | 23.05 | 912.78 |  |
| 239 | | 011207001037 | 墙面装饰板 | 双层9mm石膏板  U50系列轻钢龙骨 | m2 | | |  |  |  |  |
|  | | 5.3 | 宣泄室 |  |  | | |  |  | 1149.15 |  |
| 240 | | 011105005012 | 木质踢脚线 | 1.木踢脚线，实木踢脚线; | m2 | | | 0.750 | 294.02 | 220.52 |  |
| 241 | | 050307013016 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高578\*624/5套; | 套 | | |  |  |  |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 2875.31 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第27页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 242 | | 011501006005 | 书柜 | 1.附墙书柜，宽高2400\*1400，含五金及配件; | 个 | | |  |  |  |  |
| 243 | | 011406001025 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 | | | 40.270 | 23.06 | 928.63 |  |
| 244 | | 011207001038 | 墙面装饰板 | 双层9mm石膏板  U50系列轻钢龙骨 | m2 | | |  |  |  |  |
|  | | 5.4 | 团体活动室 |  |  | | |  |  | 1239.53 |  |
| 245 | | 011105005013 | 木质踢脚线 | 1.木踢脚线，实木踢脚线; | m2 | | | 0.780 | 282.71 | 220.51 |  |
| 246 | | 050307013017 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高680\*933/3套; | 套 | | |  |  |  |  |
| 247 | | 050307013018 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高3197\*1486; | 套 | | |  |  |  |  |
| 248 | | 011501006006 | 书柜 | 1.附墙书柜，宽高2800\*1400，含五金及配件; | 个 | | |  |  |  |  |
| 249 | | 011406001026 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 | | | 44.190 | 23.06 | 1019.02 |  |
| 250 | | 011207001039 | 墙面装饰板 | 双层9mm石膏板  U50系列轻钢龙骨 | m2 | | |  |  |  |  |
|  | | 四） | 学校大门门头天棚 |  |  | | |  |  | 13290.75 |  |
| 251 | | 011604003005 | 天棚抹灰面拆除 | 1.部位：学校大门天棚抹灰层铲除 天棚面水泥及混合砂浆面; | m2 | | | 135.000 | 25.03 | 3379.05 |  |
| 252 | | 011406001027 | 抹灰面油漆 | 1.大门天棚喷真石漆; | m2 | | | 135.000 | 73.42 | 9911.7 |  |
|  | | 四 | 后河水系挡土墙工程 |  |  | | |  |  | 190704.85 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 15458.91 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第28页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
|  | | 一） | 挡土墙 |  | m | | | 35.000 | 4606.81 | 161238.26 |  |
| 253 | | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 原有挡墙拆除（含清运等） | m | | | 35.000 | 94 | 3290 |  |
| 254 | | 041103001001 | 围堰 | 1.沙袋围堰; | m3 | | | 29.250 | 262.56 | 7679.88 |  |
| 255 | | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.浆砌C30片石混凝土墙; | m3 | | | 328.976 | 387.05 | 127330.16 |  |
| 256 | | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 模板; | m2 | | |  |  |  |  |
| 257 | | 040103001004 | 回填方 | 1.夯填砾粘土封底; | m3 | | | 3.150 | 19.01 | 59.88 |  |
| 258 | | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.反滤层0.3米厚砂加卵石; | m3 | | | 35.175 | 147.47 | 5187.26 |  |
| 259 | | 040309007001 | 伸缩缝 | 1.材料品种:沥青木板;  2.宽度:2.5cm; | m2 | | | 12.000 | 68.9 | 826.8 |  |
| 260 | | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1.上下排交错@1900预埋PVC=110泄水管  最低一排泄水孔设在地表以上400mm; | m | | | 78.840 | 29.76 | 2346.28 |  |
| 261 | | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.边沟 混凝土; | m | | | 35.000 | 132.92 | 4652.2 |  |
| 262 | | 040402016001 | 沟道盖板 | 预制混凝土盖板 | m | | | 35.000 | 21.88 | 765.8 |  |
| 263 | | 040309002001 | 石质栏杆 | 1.大理石护栏恢复,款式同原护栏; | m | | | 35.000 | 260 | 9100 |  |
|  | | 二） | 道路修复（4m宽，35m长） |  | m2 | | | 140.000 | 210.48 | 29466.59 |  |
| 264 | | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.原土(填土)碾压密实,压实度≥92%; | m2 | | | 140.000 | 1.67 | 233.8 |  |
| 265 | | 040202011002 | 碎石 | 1.18cm厚级配碎石底基层; | m2 | | | 140.000 | 37.08 | 5191.2 |  |
| 266 | | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.20cm厚水泥稳定碎石基层(7d龄期抗压强度≥3.0Mpa); | m2 | | | 140.000 | 37.01 | 5181.4 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 171844.66 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第29页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 267 | | 040203004002 | 封层 | 1.0.5cm厚乳化沥青稀浆封层; | m2 | | | 131.250 | 5.28 | 693 |  |
| 268 | | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C); | m2 | | | 131.250 | 62.79 | 8241.19 |  |
| 269 | | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C); | m2 | | | 131.250 | 47.4 | 6221.25 |  |
| 270 | | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.花岗岩路平石 (50\*25\*5)，C15混凝土基座; | m | | | 35.000 | 34.79 | 1217.65 |  |
| 271 | | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.花岗岩立缘石(100\*15\*30); | m | | | 35.000 | 71.06 | 2487.1 |  |
| 272 | | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架 双排 8m内; | m2 | | |  |  |  |  |
|  | |  | 单价措施项目费 |  |  | | |  |  | 26267.71 |  |
| 273 | | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机进出场费1m3以内; | 台.次 | | | 1.000 | 4442.37 | 4442.37 |  |
| 274 | | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板; | m2 | | | 7.733 | 33.46 | 258.75 |  |
| 275 | | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础 复合模板 木支撑; | m2 | | | 14.400 | 42.1 | 606.24 |  |
| 276 | | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁复合模板; | m2 | | | 10.600 | 44.95 | 476.47 |  |
| 277 | | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶 复合模板木支撑; | m2 | | | 5.472 | 46.73 | 255.71 |  |
| 278 | | 011702001003 | 基础 | 1.带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑; | m2 | | | 7.800 | 44.13 | 344.21 |  |
| 279 | | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑; | m2 | | | 7.800 | 45.45 | 354.51 |  |
| 280 | | 011702016001 | 平板 | 1.平板 复合模板 钢支撑; | m2 | | | 27.840 | 44.14 | 1228.86 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 26827.31 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第二次） 标段： | | | | | | | | | | 第30页 共30页 | |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | | | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中  暂估价 |
| 281 | | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑; | m2 | | | 14.080 | 49.48 | 696.68 |  |
| 282 | | 011701003001 | 里脚手架 | 1.里脚手架; | m2 | | | 82.700 | 5.19 | 429.21 |  |
| 283 | | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 模板; | m2 | | | 221.140 | 59.65 | 13191 |  |
| 284 | | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架 双排 8m内; | m2 | | | 210.000 | 18.97 | 3983.7 |  |
| 本页合计 | | | | | | | | | | 18300.59 |  |
| 合 计 | | | | | | | | | | 2505358.5 |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  | 表-08 |

1. **材料要求**

**（1）硅PU球场参数要求：**（依据GB36246-2018）**（提供具有相关检测资质的检测机构出具的带有“CMA”的检测报告扫描件加盖供应商公章佐证）**；

①现浇型面层产品的有害物质限量技术指标

| 项目 | | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和a/（g/kg） | ≤1.0 |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和a/（g/kg） | ≤1.0 |
| 18种多环芳烃总和b/（mg/kg） | ≤50 |
| 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
| 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
| 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
| 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
| 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
| 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5.0 |
| 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.4 |
| 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |
| 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | ≤7.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |

②现浇型面层产品的物理性能技术指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 要求 | |
| 冲击吸收/(%) | 球类场地 | | 20-50 | |
| 垂直变形/（mm） | | | 0.6-3.0 | |
| 抗滑值/（BPN,20℃） | 球类场地 | | 80-110（干测） | |
| 拉伸强度/(Mpa) | 非渗水性面层 | | ≥0.5 | |
| 拉断伸长率/（%） | | | ≥40 | |
| 阻燃性能/(级） | | | I | |
| 无机填料含量 | | | ≤65% | |
| 耐人工气候老化500小时 | | 拉伸强度/(Mpa) | 非渗水性面层 | ≥0.5 |
| 拉断伸长率/（%） | ≥40 | |

③为防止化学污染，提供的硅PU球场材料在-20℃低温和60℃高温的贮存条件下进行光引发剂测定，符合GB/T41764-2022要求检测结果为“未检出”**（提供具有相关检测资质的检测机构出具的带有“CMA”的检测报告扫描件加盖供应商公章佐证）**；

④为体现产品的安全，提供的硅PU球场材料在温度60℃测试条件下进行18种邻苯二甲酸增塑剂检测，符合GB/T36793-2018要求检测结果为全部“未检出”**（提供具有相关检测资质的检测机构出具的带有“CMA”的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图加盖供应商公章佐证）**

⑤提供的硅PU球场材料符合CEC 074-2023 重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范**（提供证书复印件及在国家认监委网站查询截图加盖供应商公章）**。

**（2）塑胶跑道技术要求：**

①塑胶跑道非固体原料单组份胶水中有害物质含量技术指标（判定标准GB 36246-2018）**（提供具有相关检测资质的检测机构出具的带有“CMA”的检测报告扫描件加盖供应商公章佐证）**；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 标准指标 |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类  （DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类  （DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 3 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
| 4 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤10 |
| 5 | 挥发性有机化合物/（g/L） | ≤50 |
| 6 | 游离甲醛/（g/kg） | ≤0.50 |
| 7 | 苯/（g/kg） | ≤0.05 |
| 8 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 9 | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
| 10 | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
| 11 | 可溶性铬 /(mg/kg) | ≤10 |
| 12 | 可溶性汞 /(mg/kg) | ≤2 |

②EPDM颗粒的有害物质限量技术指标（判定标准GB 36246-2018、GB/T 43564-2023、GB/T31357-2014)**（提供具有相关检测资质的检测机构出具的带有“CMA”的检测报告扫描件加盖供应商公章佐证）**；

| 项目 | | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和a/（g/kg） | ≤1.0 |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和a/（g/kg） | ≤1.0 |
| 18种多环芳烃总和b/（mg/kg） | ≤50 |
| 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
| 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤0.5 |
| 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
| 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5.0 |
| 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.4 |
| 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |
| 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | ≤4.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| 高聚物 | 高聚物总量/% | ≥20 |
| 耐老化性能 （1500h） | 外观 | 不发黏、不板结、不丧失弹性 |
| 粉化/级 | 0 |
| 灰卡等级/级 | ≥2 |
| 灰分/% | ≤60 |
| 挥发分/% | ≤10 |

③EPDM颗粒物理机械性能技术指标（判定标准GB 36246-2018、HG/T3747.1-2011)**（提供具有相关检测资质的检测机构出具的带有“CMA”的检测报告扫描件加盖供应商公章佐证）**；

| 项目 | | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 经氙灯老化1500h后再经酸雨浸泡500h后测 | 拉伸强度/MPa | ≥0.5 |
| 拉断伸长率/% | ≥40 |
| 尺寸稳定性/% | ±0.4 |
| 耐烟头灼烧/级 | ≥3 |
| 耐人造光色牢度/级 | ≥3 |
| 耐磨性能/mm³ | ≤250 |

④塑胶跑道成品物理机械性能技术指标（判定标准GB 36246-2018）**（提供具有相关检测资质的检测机构出具的带有“CMA”的检测报告扫描件加盖供应商公章佐证）**；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 标准指标 |
| 1 | 冲击吸收，% | 田径场地：35~50 |
| 2 | 垂直变形，mm | 0.6~3.0 |
| 3 | 抗滑值（BPN，20℃） | 田径场地：≥47（湿测） |
| 4 | 拉伸强度，MPa | ≥0.5 |
| 5 | 拉断伸长率，% | ≥40 |
| 6 | 阻燃性能，级 | I级 |
| 7 | 无机填料含量% | ≤65 |

（3）乳胶漆备注：根据GB/T 9756-2018、GB/T 9266-2009的检测标准：

（1）容器中状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态；

（2）施工性：刷涂二道无障碍；

（3）涂膜外观：正常；

（4）干燥时间（表干）≤2h；

（5）耐洗刷性≥350 次。

【提供具有资质的第三方检测机构出具的具有CMA 标识和检测专用章的检测报告原件彩色扫描件、检测机构开具给委托单位的检测发票证明、检测机构的检验检测机构资质认定证书、检测报告在认监委的官网査询截图，并加盖响应供应商公章。】

（4）原材料钢材：依据GB/T 228.1-2021检测标准：

（1）屈服强度(MPa)≥280；

（2）抗拉强度(MPa)370~500；

（3）断后伸长率≥27；

【提供具有资质的第三方检测机构出具的具有CMA 标识和检测专用章的检测报告原件彩色扫描件、检测机构开具给委托单位的检测发票证明、检测机构的检验检测机构资质认定证书、检测报告在认监委的官网査询截图，并加盖响应供应商公章。】

备注：成交供应商3日内需将响应时所提供检测报告及查询截图等资料原件交至采购人进行真伪查验，如果供应商提供虚假资料谋取成交，采购人有权取消本次成交结果并上报财政监管部门，追究相应的法律责任。

**（二）商务条款**

1、付款方式：所有合同下项目施工完毕，并经验收合格后支付合同总价的70%，结算审计后支付至审定金额的97%，剩余3%一年后付清（不计息）。

2、质保期：提供一年的免费质量保修期（国家另有强制规定的，从其规定执行），质保期从验收合格之日起计算。

3、合同履行期限：自合同签订之日起计60天内完成项目实施并验收合格。

4、施工地点：采购人指定地点。

5、验收：

5.1验收由采购人组织验收，也可以由采购人委托采购代理机构按照相关法规规定组织专家或聘请第三方进行验收。

5.2如供应商所供货物与谈判文件要求不符的，采购人有权拒收，因此产生的一切经济损失由供应商承担。验收时主要对到货货物的数量、外观、技术资料等进行检查，对货物依照谈判文件上的技术规格要求以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件，验收时如发现货物的质量、性能不符合谈判文件规定要求的，采购人有权在验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由供应商承担。

5.3成交供应商在交货截止时间内交货，有关运输和保险的一切费用由供应商承担。

5.4对于不合格的货物，成交供应商必须在采购人规定的时间内及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

5.5在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

5.6成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

5.7验收标准：

①符合中华人民共和国国家相关行业标准。

②符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

③上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

6、对于不合格的货物，供应商必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

7、供应商在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因供应商企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

8、如果成交供应商没有按照谈判文件规定的时间交货，采购人依据相关法律法规的规定可以解除合同，因此产生的一切损失由成交供应商自行承担，并承担相应的法律责任。

9、成交供应商应加强相应管理，若因成交供应商管理不善或操作不当等原因造成重大事故和损失的，由成交供应商承担责任并负责善后处理；采购人不承担任何责任。

10、人员要求：

10.1拟派项目团队人员施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、劳务员、标准员、机械员各一名，提供有效岗位证书或职业培训合格证，安全员提供 C 类安全生产考核合格证书, 其中施工员、质量员须为建筑工程专业（提供证书扫描件、住建云截图及开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。

10.2 拟派本项目建造师不得有在建项目（须提供无在建项目承诺书单独页加盖供应商公章）；在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

10.3供应商需提供人员配备情况表，拟投入本工程所有人员一旦成交不准更换，项目施工期间必须全程参与，不得擅自离开施工现场，如若采购人发现以上人员擅自更换或离开施工现场，采购人有权要求成交供应商停止施工，直至以上人员回岗。如未按照投标文件中的内容履约的，每发现一次按合同总金额的 10％予以处罚，发现三次以上采购人有权终止合同，并按合同总金额的10％赔偿采购人损失，报财政部门追究其虚假应标的相关责任，并按照政府采购法及其他相应法规处理。

10.4所拟派人员(施工员、质量员、专职安全员、材料员)进行押证上岗，每月不得少于22天在施工现场。采购人将根据吉市建字[2020]23号文《吉安市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场重点岗位管理人员电子考勤暂行规定》文件规定，对上述人员进行电子考勤，由监理工程师和发包人考勤(必须实名签到并形成考勤日志)，每人每天缺勤罚款500元，所拟派人员(施工员、质量员、专职安全员、材料员)未经采购人同意，累计天数(含旷工、请假等)超过合同工期1/10的，甲方将对乙方进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

10.5中标人要严格按照招标文件规定的工期，单独提供承诺函将拟派团队人员全部驻场服务，并在工期未结束前，驻场人员建立打卡制，采购人有权随机抽查，若现场到岗人数与打卡人数数量不对或个人信息不符，累计达到三次时，采购人有权终止合同。中标人必须听从采购人指挥按时完成任务，如中标人无故拖延工期5天，采购人也有权终止合同。

10.6以上所有拟派人员不得重复。

11、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

**12、本项目为交钥匙工程。所有清单内货物、材料、运输、转运、辅材、主材、安装、施工、调试、验收、税金等费用均包含在投标总价中。**

**※以上采购要求（工程量清单、商务要求及其他要求），不允许负偏离。**